**BẢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG**

**MỎ ĐÁ XÂY DỰNG XUÂN HÒA NĂM 2019**

1. **Thông tin chung:**

* Chủ đầu tư: Tổng công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi).
* Địa chỉ: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
* Địa chỉ mỏ đá Xuân Hòa: xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thoại: 0251.8860561 Fax: 0251.8860573
* Website: www.sonadezi.com.vn
* Người đại diện: Ông Phan Đình Thám Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Hiện tại, Tổng công ty Sonadezi đã ký hợp đồng kinh tế với Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO để hợp tác đầu tư khai thác kinh doanh dự án đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng Xuân Hòa, theo đó Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO chịu trách nhiệm tổ chức điều hành.

1. **Hồ sơ pháp lý:**

* Quyết định số 45/QĐ-BTNMT ngày 16/01/2013 của Bộ tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường của dự án đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng Xuân Hòa, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
* Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000403 ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cấp chứng nhận đầu tư dự án khai khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng Xuân Hòa, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho Tổng công ty Sonadezi
* Giấy phép khai thác khoáng sản số 1053/GP-UBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai cho phép khai khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng Xuân Hòa, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
* Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “đầu tư khai thác, chế biến đá mỏ đá xây dựng Xuân Hòa, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai. Công suất khai thác 750.000 m3 đá nguyên khai/năm” số 94/GXN-TCMT ngày 07/9/2017 do Tổng cục môi trường cấp.
* Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất số 3428/GP-UBND ngày 29/9/2017 do UBND Tỉnh Đồng Nai cấp.
* Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 4514/GP-UBND ngày 13/12/2017 do UBND Tỉnh Đồng Nai cấp.
* Hợp đồng kinh tế số 26/HĐKT-PTKCN-DA ngày 23/7/2015 giữa Tổng công ty Sonadezi và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO về việc hợp tác đầu tư khai thác kinh doanh dự án đầu tư khai khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng Xuân Hòa, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
* Hợp đồng số 73/2019/HĐ.ĐLS ngày 01/6/2019 được ký kết với Công ty TNHH Đại Lam Sơn về việc vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại.
* Hợp đồng số 01/HĐ.HTX ngày 01/01/2019 được ký kết với HTX Dịch vụ Môi trường xã Xuân Hòa về việc thu gom rác thải sinh hoạt.

1. **Hiện trạng cơ sở hạ tầng:**

* Tổng diện tích khu mỏ là 20,4 ha.
* Thời hạn khai thác là 12 năm kể từ ngày cấp giấy phép.
* Công suất khai thác 750.000 m3 đá nguyên khai/năm
* Nguồn cung cấp nước: sử dụng nước ngầm phục vụ cho sinh hoạt (theo giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất số 3428/GP-UBND ngày 29/9/2017).
* Hệ thống thoát nước:
* Đối với nước thải sinh hoạt:

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vệ sinh của mỏ đều được thu gom bằng đường ống về bể tự hoại.

* Đối với nước mưa, nước thải sản xuất:

Bố trí hố thu nước đặt tại moong khai thác để thu toàn bộ nước chảy vào trong moong. Toàn bộ lượng nước thu gom từ hố thu sẽ được trạm bơm bơm thoát nước lên ao lắng bên trên trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. Hướng thoát nước của mỏ là về phía Đông Bắc, theo tuyến mương chảy về sông Ui.

Đắp tuyến đê bao quanh khai trường không cho nước mặt chảy tràn vào moong khai thác cuốn theo các chất rắn lơ lửng. Tổng chiều dài tuyến đê bao là 2.381m, kích thước: đáy trên x đáy dưới = 0,5m x 1m, chiều cao trung bình 0,8m. Đê bao có vách taluy hai bên đảm bảo 45o và trồng cây xanh trên mặt đê cũng như hai bên chân đê bao để giữ ổn định lâu dài cho đê.

1. **Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường:**
   * Tình hình thực hiện các thủ tục về môi trường:

* Đã được cấp quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường của dự án đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng Xuân Hòa, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
* Đã được cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.
* Đã ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường định kỳ đúng quy định.
* Thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường khoáng sản, nước thải đúng quy định.
  + Thu gom, thoát nước:
* Xây dựng bể tự hoại để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân, định kỳ sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý.
* Đã xây dựng hệ thống mương, hố thu, ao lắng, đê bao để đảm bảo thu gom, kiểm soát nước thải sản xuất, nước mưa trước khi thải ra môi trường.
  + Quản lý chất thải rắn:
* Đã thực hiện phân loại chất thải tại nguồn và lưu giữ chất thải theo quy định.
* Đã ký hợp đồng xử lý các loại chất thải với các đơn vị có chức năng, trong đó ký hợp đồng xử lý chất thải sinh hoạt với HTX Dịch vụ môi trường xã Xuân Hòa; ký hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại với Công ty TNHH Đại Lam Sơn.
  + Bụi, khí thải:

Công ty thực hiện những biện pháp sau để giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình khai thác:

* Phun nước cho đường vận chuyển nội mỏ và các khu phát sinh bụi cao.
* Trồng cây xanh khu vực quanh moong khai thác, sân công nghiệp.
* Phun nước làm ướt đá nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến.
* Xe vận chuyển phải được bố trí ra vào dự án hợp lý, tuân thủ hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, xe vận chuyển phải có bạt phủ kín. Không chất nguyên liệu vượt thành xe, không chở quá tải (<90% thể tích xe). Dùng nước tưới ướt đá trước khi bốc lên xe và chở tới nơi tiêu thụ.
  + Các công tác khác về bảo vệ môi trường:
* Thực hiện Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ theo quy định.
* Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, phòng cháy và chữa cháy,...